SPEAKER (제이앤. MA-08)

용       도

본 기기는 8인치의 저음 드라이버와 1인치 고음 드라이버 구성의 2-WAY 풀레인지 스피커로서 매우 높은 파워 운용 능력을 가지고 있다. 저음 반사형 구조의 컴팩트한 엔클로져는 다양한 장소에 설치가 가능하게 하고 고품질의 음질을 낸다.

기 기 특 성

- System type	: 8" LF + 1" HF 2-WAY SYSTEM

- Power Handling	: RMS 200W / PROGRAM 400W

- Impedance	: 8 ohm (±20%)

- SPL (1W/1M)	: 89 dB (±15%)

- Frequency Range	: 40 Hz ~ 18 kHz

- Coverage (H/V)	: 60°/ 40°

- X-Over Frequency	: 1.8 kHz

- Enclosure	: MDF

- Dimensions (W x H x D)	: 252 x 422 x 222 mm (±15%)

- Weight	: 8.5 kg (±15%)

◎ 상기품 및 동등 이상품