SPEAKER (제이앤. MAV-15)

용       도

본 기기는 15인치 저음드라이버와 1.4인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 라우드스피커이다. 우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하여 다양한 환경에서 중고역의 선명하고 탄탄한 소리를 낼 수 있어야한다. 높은 음압과 매우 낮은 왜곡률의 선명한 고음질의 소리는 로테이션이 가능한 지향성 혼을 채용하여 설치 위치에 따른 사용자가 원하는 스피커 커버리지의 구현을 가능하게 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 15" LF + 1.4" HF 2-WAY SYSTEM

- Power Handling	: RMS 700W / PROGRAM 1400W

- Impedance	: 8 ohm (±20%)

- SPL (1W/1M)	: 98 dB (±15%)

- Frequency Range	: 30 Hz ~ 20 kHz

- Coverage (H/V)	: 80°/ 50°

- X-Over Frequency	: 2.0 kHz

- Enclosure	: Birch plywood made

- Dimensions (W x H x D)	: 452 x 725 x 390 mm (±15%)

- Weight	: 33.5 kg (±15%)

◎ 상기품 및 동등 이상품