SPEAKER (제이앤. MAV-188SB)

용       도

본 기기는 라인어레이 시스템에서 강력한 중저역을 담당하는 서브우퍼는 다양한 VERTICAL 각도를 만 들 수 있는 브라켓에 리깅하여 설치가 용이하고 플라잉 및 중고역 스피커의 스택용으로도 사용이 가능한 구조를 가지고 있어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 18" SUB WOOFER SYSTEM

- Power Handling	: RMS 1200W / PROGRAM 2400W

- Impedance	: 8 ohm (±20%)

- SPL (1W/1M)	: 98 dB (±15%)

- Frequency Response	: 40 ~ 2000 Hz

- Coverage (H/V)	: None

- Driver Components	: 18" Driver

- Cabinet	: Birch plywood made

- Dimension (W x H x D)	: 722 x 520 x 745 mm (±15%)

- Weight	: 63.5 kg (±15%)

◎ 상기품 및 동등 이상품