SPEAKER (제이앤. MAV-206LA)

용       도

본 기기는 2-WAY Bi-AMP SYSTEM 방식으로 구동되며 다양한 VERTICAL 각도를 만들 수 있는 브라켓에 리깅하여 설치가 용이하다. 가로지향각 110도를 유지하면서 높은 음압과 선명도로 매우 뛰어난 스피치 재생특성을 갖추고 이어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 6.5" LF + 1" HF 2-WAY Bi-AMP SYSTEM

- Frequency Range	: 55 Hz ~ 18 kHz

- Coverage (H/V)	: 110°/ 15°

- Power Handling	: RMS 450W / PROGRAM 900W

- SPL (1W/1M)	: 105 dB (±15%)

- Impedance	: 16 ohm (±20%)

- Cabinet	: MDF

- Dimension (W x H x D)	: 600 x 215 x 465 mm(±15%)

- Weight	: 19 kg (±15%)

◎ 상기품 및 동등 이상품