SPEAKER (제이앤. MAV-208LA)

용       도

본 기기는 2-WAY Bi-AMP SYSTEM 방식으로 구동되며 다양한 VERTICAL 각도를 만들 수 있는 브라켓에 리깅하여 설치가 용이하다. 가로지향각 120도를 유지하면서 높은 음압과 선명도로 매우 뛰어난 스피치 재생특성을 갖추고 있으며, 캐비닛은 일반 합판이 아닌 러시아제 최고급 자작나무로 제작되어 흔들림 없는 탄탄한 사운드를 제공하여야 한다.

기 기 특 성

-  System Type	: Dual 8" LF + 1.4" HF 2-WAY Bi-AMP SYSTEM

- Frequency Range	: 60 Hz ~ 19 kHz

- Coverage (H/V)	: 120°/ 15°

- Power Handling	: RMS 710W / PROGRAM 1420W

- SPL (1W/1M)	: 110 dB (±15%)

- Impedance	: 16 ohm (±15%)

- Cabinet	: Birch plywood made

- Dimension (W x H x D)	: 722 x 265 x 400 mm (±15%)

- Weight	: 28.5 kg (±15%)

◎ 상기품 및 동등 이상품