SPEAKER (제이앤. MAV-28)

용       도

본 기기는 듀얼 8인치 저음드라이버와 1인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 라우드스피커이다. 우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하여 다양한 환경에서 중고역의 선명하고 탄탄한 소리를 낼 수 있다. 높은 음압과 매우 낮은 왜곡률의 선명한 고음질의 소리는 정지향 스피커 커버리지 구현을 가능하게 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 8" LF + 1" HF 2-WAY SYSTEM

- Power Handling	: RMS 500W / PROGRAM 1000W

- Impedance	: 8 ohm (±20%)

- SPL (1W/1M)	: 98 dB (±15%)

- Frequency Range	: 65 Hz ~ 20 kHz

- Coverage (H/V)	: 90°/ 60°

- X-Over Frequency	: 3.5 kHz

- Enclosure	: Birch plywood made

- Dimensions (W x H x D)	: 250 x 612 x 320 mm (±15%)

- Weight	: 14 kg (±15%)

◎ 상기품 및 동등 이상품