CEILING SPEAKER (제이앤. MCS-08T)

용       도

건축물 실내의 천정에 설치할 수 있도록 원형의 구조와 POLYPROPYLENE 재질로 구성이 뛰어나다. 2WAY 스피커를 내장하여 명료한 음성 전달뿐 아니라, BGM등 다용도로 사용할 수 있는 넓은 주파수 특성을 지닌다. 다수의 스피커 사용 시, 하나의 앰프로 사용이 가능하도록 하이임피던스 매칭트랜스포머를 내장한 제품이다.

기 기 특 성

- System Type	: 8" 2-WAY Coaxial type

- Power Handling	: 55W RMS

- Impedance	: 8 ohm

- SPL (1W/1M) Continuous	: 91 dB

- Nominal diameter	: 200 mm. 8 inch

- Frequency Range	: 40 Hz ~ 20 kHz

- Coverage (H/V)	: 90°

- Transformer line	: 100V

- Connectors	: Spring-loaded terminals

- Enclosure	: ABS

- Hall size	: ∅250 mm

- Dimensions (W x D)	: ∅280 x 180 mm (±10%)

- Weight	: 2.8 kg (±15%)

◎ 상기품 및 동등 이상품