통신케이블어셈블리 (제이앤. JNCA-M16-50)

용       도

본 기기는 마이크와 음향 장비를 연결시켜주는 연장 케이블로 쉴드가 있는 밸런스 타입의 케이블에 XLR 커넥터를 결합하여야 한다.

기 기 특 성

- 용도	: 음성신호 전송용 케이블

- 형태	: 16ch x (2 core, Shielded)

- 커넥터	: XLR (Female/Male)

- 길이	: 50 m (±10%)

- 무게	: 17 kg (±10%)

◎ 상기품 및 동등 이상품