전원공급장치 [SPC-8]

(1) 기   능

본 기기는 AV장비에 최대 8채널까지 연결하여 서지 프로텍션 기능과, 전원 필터 기능을 거쳐 노이즈 없는 깨끗한 전원을 순차적으로 공급하는 장치입니다.

메인 전원을 켜면 1번 채널부터 8번 채널 순으로 전원을 공급하고, 끌 때는 그 역순으로 8번 채널부터 차단하여, 한꺼번에 전원을 공급할 때 생기는 전원 과부하 현상이나 노이즈를 차단해야 합니다.

전면 패널에는 전압 상태를 표시하여 주어 별도의 테스터기 없이도 전원 공급 상태를 모니터링할 수 있고 전원의 극성(L-N)이 바뀌거나 메인 접지에 이상이 있을 경우에 전압 상태 표시등의 점멸상태로 확인할 수 있어야 합니다.

(2) 기기 특성

Channel	: 8 CH, Direct out 1CH

Ch load	: 220V/11.4A, 2500W

Total max load	: 220V/45A, 9900W

Maximum Surge Current	: 6,500 Amps

Channel interval	: 2 sec

Control	: Channel on / off, Lamp, Bypass switch

Power Consumption	: 55 watts

Main voltage	: 220V/50Hz-60Hz, standard 3, GND

Dimension (W x H x D)	: 483 x 88 x 330mm

Weight	: 6.02 kg (±15%)