POWER AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 COMPACT SIZE로 설계되었으며, 고효율, 경량화를 위한 SMPS 방식을 채용하고 있어야 한다. 앰프의 안전성을 확보하기 위하여 Circuit Breaker, DC Protection, Cut Back 회로, 과열, 출력쇼트 등 보호회로를 채택하고 있어야한다.

(2) 기기 특성

- Rated Output Power (STEREO)

8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 500W

4Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 900W

2Ω (1kHz, 0.5% THD	: 1500W

- Rated Output Power (BRIDGED)

8Ω (1kHz, 0.1% THD)	: 1800W

4Ω (1kHz, 0.5% THD)	: 3000W

- Input Sensitivity	: 1V

(Rated Output Power @4Ω)

- Voltage Gain	: 35.8dB

(Rated Output Power @4Ω)

- Frequency Response(1W @8Ω)

20Hz ~ 20kHz	: ±0.5dB

-3dB point	: 5Hz ~ 70kHz

- T.H.D	: 0.05% 이하

(20hZ~20kHz, 10dB Below Rated Output Power @8Ω)

- Residual Noise (VR Max @8Ω)	: -63dB 이하

- S/N (Rated Output Power @8Ω)	: 103dB

(20Hz ~ 20kHz, A-Weight)

- Input Impedance	: 12kΩ Balanced

- Connectors

Input	: XLR Female, Phone (1/4" TRS)

Output	: 4 Pole Speaker Socket

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 소비전력	: 770W

- 중량	: 11.99kg

- 외형	: 482(W)×88(H)×369(D)mm

- MSX-1800 및 동등 이상 품이어야 한다.