SPEAKER BRACKET (제이앤. MVK-208BMP)

용       도

본 기기는 라인어레이 스피커를 고정하기 위한 브래킷이다. 최대하중 1t을 견딜 수 있는 강한 STEEL재질이어야 한다.

기 기 특 성

- 재질	: Steel

- 최대 하중	: 1000 kg (±10%)

- 외형 (W x H x D)	: 724 x 108 x 600 mm (±10%)

- 중량	: 19.6 kg (±10%)

◎ 상기품 및 동등 이상품