SPEAKER (제이앤. MAJ-12)

용       도

본 기기는 12인치 저음드라이버와 1인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 라우드 스피커이다. 우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하여 다양한 환경에서 중고역의 선명하고 탄탄한 소리를 낼 수 있어야한다.

기 기 특 성

- System Type	: 12" LF + 1" HF 2-WAY SYSTEM

- Power Handling	: RMS 400W / PROGRAM 800W

- Impedance	: 8 ohm (±20%)

- SPL (1W/1M)	: 96 dB (±15%)

- Frequency Range	: 45 Hz ~ 18 kHz

- Coverage (H/V)	: 80°/ 50°

- X-Over Frequency	: 2.2 kHz

- Enclosure	: Birch plywood made

- Dimensions (W x H x D)	: 368 x 597 x 345 mm (±15%)

- Weight	: 20 kg (±15%)

◎ 상기품 및 동등 이상품