통신케이블어셈블리 (제이앤. JNCA-SP100)

용       도

본 기기는 오디오앰프와 스피커를 연결시켜주는 배선용 케이블로 +와 -로 구성된 2C 케이블에 스피콘 커넥터를 결합하여야 한다.

기 기 특 성

- 용도	: 앰프출력 전송용 케이블

- 형태	: 2 core

- 커넥터	: SPEAKON

- 길이	: 100 m (±10%)

- 무게	: 7.3 kg (±10%)

◎ 상기품 및 동등 이상품