플러그용잭 (제이앤. JNFB-SP3)

용       도

본 기기는 스피커 커넥터를 바닥에 취부하기 위한 커넥션 박스이며, 내부에 별도의 금속판에 스피커 전용 커넥터를 설치할 수 있도록 얇은 철판에 HOLE 설치되어 있어야한다.

기 기 특 성

- 용도	: 스피커커넥터 설치용 박스

- 커넥터	: SPEAKON(Female) 샤시용

- 채널	: 3 CH

- 재질	: 신주

- 크기(W x H x D)	: 150 x 130 x 125 mm (±10%)

- 무게	: 1.2 kg (±10%)

◎ 상기품 및 동등 이상품