플러그용잭 (제이앤. JNWP-MIC1)

용       도

본 기기는 마이크 커넥터를 벽체에 취부하기 위한 커넥션 판넬이다.

기 기 특 성

- 용도	: 마이크 커넥터 설치용 판넬

- 커넥터	: XLR(Female) 샤시용

- 채널	: 1 CH

- 크기(W x H)	: 70 x 115 mm (±10%)

- 무게	: 60 g (±10%)

◎ 상기품 및 동등 이상품